Zał.B do zapytania ofertowego nr ZSE-291/02/22/JN

Regał typu 270 z prętami, rura kwadratowa 20x20 mm, malowana proszkowo wg wzornika RAL, końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa. Półki wykonane z płyty buk o grubości 18 mm, okleina PCV 1 mm.

Rura malowana na czarno – **6 szt.**

Rura malowana na zielono – **5 szt**.

Wymiary:

H – 2060

h – 330

A – 938

B - 270

